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L’enceinte sera un système passif bass reflex à deux voies, avec un évent arrière. Les haut-parleurs seront un boomer à aimant ferrite de 305 mm (12") et un moteur à compression possédant un aimant au néodyme, une membrane en titane et une bobine mobile de 51 mm (2"). L’enceinte utilisera un filtre passif interne à 2,7 kHz. 
L’enceinte sera conforme aux caractéristiques suivantes. La réponse en fréquence dans l’axe s’étendra de 45 Hz à 20 kHz (-10 dB) avec les paramètres d’égalisation active recommandés. La sensibilité sera de 98 dB SPL pour 1 W à 1 m dans un environnement en champ libre, avec la protection passe-haut recommandée. La puissance admissible continue à long terme sera de 600 W (méthodologie de test AES avec un bruit rose filtré conformément à la norme CEI 268-5, facteur de crête de 6 dB pendant 2 heures). Le niveau de sortie maximal en continu sera de 126 dB SPL et le niveau de sortie maximal en crête sera de 132 dB SPL. L’impédance nominale sera de 8 ohms. Le profil de couverture nominal sera de 90 degrés dans le plan horizontal et de 60 degrés dans le plan vertical, avec un guide d’ondes d’aigus rotatif derrière une grille amovible. 
Le coffret de l’enceinte sera fabriqué en contreplaqué d’une épaisseur de 15 mm (0,6"), avec un revêtement en polyuréthane noir. Les haut-parleurs seront protégés par une grille perforée en acier, avec une finition peinte thermolaquée noire. L’enceinte sera exclusivement destinée à une utilisation en intérieur. Les connecteurs d’entrée seront deux connecteurs Neutrik speakON NL4MP. L’enceinte sera équipée de trois inserts filetés M8 sur le panneau supérieur et de quatre inserts filetés M8 sur chaque panneau latéral pour permettre sa suspension. L’enceinte sera équipée de trois inserts filetés M8 sur sa base, permettant la fixation d’un adaptateur pour mât d’enceinte extérieur en option, afin de monter l’enceinte sur un mât standard de 35 mm (1,4"). L’enceinte sera équipée de quatre inserts filetés M8 sur le panneau arrière permettant la fixation d’un support en option. 
Les dimensions de l’enceinte seront les suivantes : 600 mm (23,6") en hauteur, 360 mm (14,2") de largeur et 420 mm (16,5") en profondeur. Le poids net de l’enceinte sera de 23,1 kilogrammes (50,9 livres). 
L’enceinte sera le modèle ShowTime SK12.

