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背面ポートを備えたパッシブ2ウェイ・バスレフ方式のスピーカーシステムです。トランスデューサーは、10インチ（254 mm）フェライトウーファーと2インチ（51 mm）ボイスコイルを備えたチタン振動板ネオジウムコンプレッションドライバーです。1.9 kHzで動作するパッシブ内蔵クロスオーバーを使用します。 
性能・仕様は以下の値を満たします。軸上のシステム周波数レンジは、推奨EQ使用時で50 Hz～20 kHz（-10 dB）です。感度は、フルスペースで96 dB SPLです（1 W入力、1メートル、推奨ハイパス保護使用時）。長期許容入力定格は、500 Wです（IEC 268-5に準拠するフィルタリングを施したピンクノイズ（6 dBクレストファクター）を用いた2時間の条件で実施するAESテスト方式で評価）。最大連続出力は123 dB SPL、最大ピーク出力は129 dB SPLです。公称定格インピーダンスは8 Ωです。公称カバレージパターンは、90°の水平カバレージと60°の垂直カバレージです。取り外し可能なグリルの背面に回転可能な高域ウェーブガイドを備えています。 
スピーカーのエンクロージャーには、厚さ15 mm（0.6インチ）の合板を採用し、ブラックのポリウレタン塗装が施されています。トランスデューサーとウェーブガイドは、ブラックのパウダーコーティングを施した有孔スチールグリルの内側に設置されています。スピーカーは屋内の使用のみに適しています。入力コネクターには、Neutrik speakON NL4MPコネクターが2口用意されています。吊り下げ用途向けに、上面パネルに3つ、側面パネルに4つのM8ネジ穴が備わっています。スピーカーの底面パネルには、オプションの外付けポールアダプターを取り付けるM8ネジ穴が3つ備わっています。これにより、スピーカーを標準的な35 mm（1.4インチ）のスピーカーポールに取り付けることができます。オプションのブラケットを取り付けるために、背面パネルに4つのM8ネジ穴が備わっています。 
スピーカーの寸法は、高さ533 mm（21.0インチ）、幅300 mm（11.8インチ）、奥行き380 mm（15.0インチ）です。正味重量は、18.7 kg（41.3ポンド）です。 
正式名称は、ShowTime SK10 loudspeakerです。

