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Der Lautsprecher soll ein passives Zwei-Wege-System sein und über ein Bassreflexdesign mit rückseitigem Port verfügen. Die Schallwandler sollen ein 10-Zoll-Ferrit-Woofer (254 Millimeter) und ein Neodymium-Kompressionstreiber mit Titanmembran und 2-Zoll-Schwingspule (51 mm) sein. Der Lautsprecher soll über eine passive interne Frequenzweiche mit einer Trennfrequenz von 1,9 kHz verfügen. 
Der Lautsprecher soll die folgenden Leistungsdaten erfüllen. Der axiale Systemfrequenzbereich soll unter Verwendung der empfohlenen aktiven Equalisierung im Bereich von 50 Hz bis 20 kHz (-10 dB) liegen. Die Empfindlichkeit soll bei 96 dB SPL liegen, gemessen im Vollraum unter Verwendung des empfohlenen Schutz-Hochpassfilters bei 1 Watt Eingangsleistung in 1 Meter Entfernung. Die Dauerbelastbarkeit soll bei 500 Watt liegen (AES-Testmethode mit Rosa Rauschen, gefiltert nach IEC 268-5 mit Crestfaktor 6 dB über eine Dauer von 2 Stunden). Der maximale kontinuierliche Schalldruckpegel soll bei 123 dB und der maximale Spitzenschalldruckpegel bei 129 dB liegen. Die Nennimpedanz soll bei 8 Ohm liegen. Der Abstrahlwinkel soll 90 Grad horizontal mal 60 Grad vertikal mit einem drehbaren Hochton-Waveguide betragen, der sich hinter einer abnehmbaren Abdeckung befindet. 
Das Lautsprechergehäuse soll aus Multiplex mit einer Dicke von 15 Millimetern und einer schwarzen Polyurethan-Beschichtung gefertigt sein. Die Schallwandler sollen sich hinter einer Abdeckung aus perforiertem Stahl mit schwarzem, pulverbeschichtetem Finish befinden. Der Lautsprecher soll nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet sein. Als Eingang soll er über zwei Neutrik speakON NL4MP-Verbinder verfügen. Der Lautsprecher soll über drei M8-Gewindeeinsätze auf der Oberseite und vier M8-Gewindeeinsätze an der Seite für die abgehängte Montage verfügen. Der Lautsprecher soll über drei M8-Gewindeeinsätze an der Unterseite für die Montage eines optional erhältlichen externen Stativadapters verfügen, mit dem der Lautsprecher auf einem 35 Millimeter-Standard-Lautsprecherstativ angebracht werden kann. Der Lautsprecher soll über vier M8-Gewindeeinsätze an der Rückseite für die Montage an einem optional erhältlichen Wandhalter Bi-pivot verfügen. 
Der Lautsprecher soll 533 Millimeter hoch, 300 Millimeter breit und 380 Millimeter tief sein. Das Nettogewicht des Lautsprechers soll bei 18,7 Kilogramm liegen. 
Der Lautsprecher soll der ShowTime SK10 Lautsprecher sein.

