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扬声器采用无源两路后置倒相低音单元系统。扬声器单元包含 10 英寸（254 毫米）铁氧体低音单元和一个带 2 英寸（51 毫米）音圈的钛膜钕磁压缩单元。扬声器采用 1.9 kHz 的被动内部分频器。 
扬声器符合以下性能规格。使用推荐的有源均衡技术，轴上系统频率范围为 50 Hz 至 20 kHz (-10 dB)。在全空间环境中，使用了建议的高通滤波后，输入功率为 1 W，在 1 米处测量得到的灵敏度为 96 dB SPL。长期连续功率为 500 W（AES 测试方法使用粉红噪声，经过滤波以满足 IEC 268-5，6 dB 峰值因数，2 小时持续时间）。在连续功率下，最大声压级输出为 123 dB SPL，对应的最大峰值声压级输出为 129 dB SPL。额定阻抗为 8 欧姆。标称覆盖模式为水平 90 度，垂直 60 度，可拆卸网罩后方配置了可旋转的高频导波管。 
扬声器外壳由厚 15 毫米（0.6 英寸）的胶合板制成，并带有黑色聚氨酯涂层。扬声器单元位于多孔钢制网罩后，经过黑色粉末涂层表面处理。该扬声器仅适合室内使用。输入端口包含两个 Neutrik speakON NL4MP 接口。扬声器顶部面板包含三个 M8 螺纹插件，侧面板包含四个 M8 螺纹插件，用于悬挂。扬声器底部面板包含三个 M8 螺纹插件，用于连接至可选支杆安装配件，以便将扬声器安装在标准 35 毫米（1.4 英寸）扬声器杆上。扬声器后面板包含四个 M8 螺纹插件，以便连接至可选支架。 
扬声器外形尺寸高 533 毫米（21.0 英寸）、宽 300 毫米（11.8 英寸）以及 380 毫米（15.0 英寸）深。扬声器净重为 18.7 千克（41.3 磅）。 
该扬声器为 ShowTime SK10 扬声器。

