Subwoofer ShowTime STS118E
ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS
OCTUBRE DEL 2026
El subwoofer debe contener un transductor de baja frecuencia y de alta excursión de 45.7 cm (18").
El subwoofer debe cumplir con las siguientes especificaciones de rendimiento. El rango de frecuencia del sistema en el eje debe ser de 28 Hz a 123 Hz (-10 dB) con el uso de ecualización activa recomendada. La sensibilidad debe ser de 94 dB SPL (medio espacio) en un entorno anecoico con ecualización de procesamiento con entrada de 1 W a 1 metro. La clasificación de manejo de potencia a largo plazo debe ser de 600 W (prueba de ciclo de vida extendido usando ruido rosa filtrado para cumplir con la norma IEC268-5, factor de cresta de 6 dB y 100 horas de duración). La salida continua máxima debe ser de 122 dB SPL (medio espacio) y la salida pico máxima debe ser de 128 dB SPL (medio espacio), todo con parámetros predefinidos de ecualización recomendados.
El altavoz debe estar fabricado con madera contrachapada de abedul de calidad para uso en exteriores y protegido por un recubrimiento de poliurea industrial de 2 capas. Se debe proporcionar una rejilla de acero inoxidable recubierto de pintura pulverizada y una cubierta de entrada moldeada a fin de permitir una clasificación de ambiente de uso IEC-60529 de IP55, apta para la instalación en áreas exteriores de exposición directa. El altavoz debe estar disponible con un acabado de color blanco o negro. El altavoz debe tener cuatro patas de goma extraíbles en su panel inferior. El altavoz debe tener cuatro puntos de suspensión M10 sellados. El altavoz debe tener un receptáculo para poste de 35 mm (1.4") con adaptador de poste roscado M20 para la conexión opcional de un poste de altavoz estándar. Los conectores de entrada deben ser un terminal de tornillo y dos conectores Neutrik NL4 con conexión pasante cableada en paralelo con cubierta de entrada resistente a la intemperie. El altavoz debe tener una impedancia nominal de 8 Ω. El altavoz debe tener 563 mm (22.2") de altura, 570 mm (22.4") de ancho y 736 mm (29.0") de profundidad. El altavoz debe pesar 38.6 kg (85.1 lb).
El altavoz debe ser el subwoofer ShowTime STS118E.

