Altavoz ShowTime SK12
ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS
AGOSTO DEL 2026
El altavoz debe ser un sistema Bass Reflex pasivo de reflector de graves bidireccional con puertos traseros. Los transductores deben ser un woofer de ferrita de 12 pulgadas (305 milímetros) y un driver de compresión de neodimio con diafragma de titanio y bobina de voz de 2 pulgadas (51 milímetros). El altavoz debe utilizar un crossover pasivo interno a 2.7 kHz. 
El altavoz debe cumplir con las siguientes especificaciones de rendimiento: El rango de frecuencia del sistema en el eje debe ser de 45 Hz a 20 kHz (-10 dB) con el uso de ecualización activa recomendada. La sensibilidad del altavoz debe ser de 98 dB SPL en un entorno de espacio completo con protección de paso alto recomendada y entrada de 1 W a 1 metro. La clasificación de manejo de potencia continua a largo plazo debe ser de 600 W (metodología de prueba AES, que utiliza ruido rosa filtrado para cumplir con IEC 268-5, factor de cresta de 6 dB durante 2 horas). La salida continua máxima debe ser de 126 dB SPL y la salida pico máxima debe ser de 132 dB SPL. La impedancia nominal debe ser de 8 Ω. El patrón de cobertura nominal debe ser de 90° horizontales por 60° verticales, con una guía de onda de alta frecuencia giratoria detrás de una rejilla extraíble. 
La carcasa del altavoz debe estar fabricada con madera contrachapada de 15 milímetros (0.6 pulgadas) de grosor, con un revestimiento de poliuretano negro. Los transductores deben estar colocados detrás de una rejilla de acero perforada con un acabado negro con revestimiento de pintura en polvo. El altavoz debe ser adecuado únicamente para su uso en interiores. Los conectores de entrada deben ser dos conectores Neutrik speakON NL4MP. El altavoz debe incluir tres insertos roscados M8 en el panel superior y cuatro insertos roscados M8 en el panel lateral para la suspensión. El altavoz debe incluir tres insertos roscados M8 en el panel inferior para acoplarlo a un adaptador de poste externo opcional, que permita montar el altavoz en un poste de altavoz estándar de 35 milímetros (1.4 pulgadas). El altavoz debe incluir cuatro insertos roscados M8 en el panel trasero para su fijación a un soporte opcional. 
Las dimensiones del altavoz deben ser de 600 milímetros (23.6 pulgadas) de altura, 360 milímetros (14.2 pulgadas) de ancho y 420 milímetros (16.5 pulgadas) de profundidad. El peso neto del altavoz debe ser de 23.1 kilogramos (50.9 libras). 
El altavoz debe ser el altavoz ShowTime SK12.

