**Altavoz de techo DesignMax DM2C-LP**

ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS

JUNIO DE 2023

El altavoz de rango completo debe contener un solo transductor de rango completo de 2.25 pulgadas.

El altavoz de rango completo debe cumplir con las siguientes especificaciones de rendimiento: el rango de frecuencia del sistema en el eje debe ser de 85 Hz a 19 kHz (-10 dB) con el uso de ecualización activa recomendada. La sensibilidad del altavoz debe ser de 84 dB SPL en un entorno de medio espacio con protección de paso alto recomendada y entrada de 1 W a 1 metro. La clasificación de manejo de potencia a largo plazo debe ser de 20 W (metodología de prueba AES que utiliza ruido del sistema IEC de 2 horas de duración). La salida continua máxima debe ser de 97 dB SPL y la salida pico máxima debe ser de 103 dB SPL. El patrón de cobertura nominal debe ser cónico de 150° de 1 a 4 kHz.

El altavoz debe estar construido con un deflector frontal de plástico de ingeniería con una carcasa de acero integrada de perfil bajo. El altavoz debe estar fabricado con una carcasa de plástico diseñado PC-PBT resistente a decoloración por rayos UV y a la exposición al aceite de cocina. El altavoz debe contar con clasificación Plenum para su uso en espacios con circulación de aire exterior y cumplir con los siguientes estándares de seguridad: UL1480A, UL2043. Los transductores se deben colocar detrás de una rejilla de acero perforada con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que se fija magnéticamente. El altavoz debe contener un sistema de montaje patentado, incluidos los brazos de montaje cargados a resorte. El altavoz debe estar disponible con un acabado en color blanco o negro y debe ser posible pintarlo. Los conectores de entrada deben ser un conector Euroblock de 6 pines con bucle pasante, ubicado en el frente. El altavoz debe tener una impedancia nominal de 16 Ω y conectarse en paralelo con un transformador (rebajador) de voltaje de línea coincidente con un selector de nivel apropiado para regular varias salidas de 1.2, 2.3, 4.5, 9 W y bypass (16 Ω). Las conexiones de entrada del altavoz deben permitir una conexión directa para amplificadores de 70 V, 100 V o de baja impedancia. Las dimensiones de la carcasa posterior del altavoz deben ser de 155 × 99 mm (6.1 × 3.9 pulg.) y el peso neto debe ser de 1.6 kg (3.6 lb) con rejilla. Las dimensiones de la rejilla frontal exterior deben ser de 198 mm (7.8 pulg.).

La garantía debe ser válida por 5 años. El altavoz debe ser el altavoz de techo DesignMax DM2C-LP.