Caisson de basses suspendu DesignMax DM10P-SUB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES À L’ATTENTION DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS

JUILLET 2023

Le caisson de basses intègre un haut-parleur de graves de 10 pouces dans un boîtier équipé d’un évent accordé.

L’enceinte devra être conforme aux spécifications de performances suivantes : La réponse en fréquences dans l’axe devra être comprise entre 46 Hz et 108 kHz (-3 dB) avec les paramètres d’égalisation active recommandés. La sensibilité de l’enceinte sera de 85 dB SPL pour 1 W à 1 m dans un environnement de type espace entier avec courbe d’égalisation Bose Professional. La puissance admissible à long terme sera de 300 W (méthodologie de test AES avec bruit système IEC, durée de 2 heures). Le niveau de sortie maximal en continu sera de 110 dB SPL et le niveau de sortie maximal en crête sera de 116 dB SPL, ces deux valeurs étant mesurées dans un environnement de type espace entier avec courbe d’égalisation Bose Professional.

Le coffret de l’enceinte sera fabriqué en plastique industriel. L’enceinte utilisera un matériau plastique, résistant à l’exposition aux huiles de cuisson. L’enceinte sera conforme aux normes de sécurité suivante : UL1480A, UL2239. Le transducteur sera protégé par une grille amovible perforée en acier, avec une finition utilisant une peinture thermolaquée. L’enceinte sera disponible en finition noire ou blanche (prête à peindre). Les connecteurs d’entrée seront de type Euroblock 6 points pour un câblage en parallèle, et montés sur le dessus. L’enceinte possédera une impédance nominale de 8 ohms et pourra être raccordée en parallèle à l’aide de son transformateur 100 volts équipé d’un sélecteur de puissance de sortie : 20 / 40 / 80 / 150 W plus une position bypass (8 ohms). Les connexions d’entrée de l’enceinte permettront un branchement direct à des amplificateurs de 70 volts, 100 volts ou en basse impédance. L’enceinte intègrera un câble de suspension. Il s’agira d’un câble réglable Gripple de 4,57 m.

Les dimensions de l’enceinte seront de 400 × 383 mm et son poids net sera de 8,9 kg avec grille.

La garantie sera de 5 ans. Il s’agira du caisson de basses suspendu DesignMax DM10P-SUB.