Récemment, deux nouvelles références d’enceintes EdgeMax ont été introduites (EM90 et EM180). Parmi les nombreuses améliorations qu’elles apportent, on peut citer la modification de la fixation et du boîtier qui étaient auparavant fabriqués en PC/ABS et sont désormais en plastique PC-PBT et aluminium moulé, ce qui améliore la résistance en cas d’exposition à l’huile de cuisson. Bien qu’ils soient recommandés en tant que mécanisme de sécurité secondaire pour toutes les installations, les câbles de sécurité ne sont donc plus requis pour les **nouvelles références**, sauf si les codes ou réglementations locaux l’imposent. Ils ne sont donc plus fournis avec les nouvelles références. Toutefois, les câbles de sécurité restent requis pour les précédentes références EdgeMax et pour toutes les références FreeSpace installées dans des cuisines en milieu professionnel.